Café

* Certifique-se de que a máquina esteja limpa e vazia.
* Abra a tampa do compartimento onde o filtro é colocado.
* Pegue um filtro de papel e abra-o no formato de um cone ou cesta, dependendo do modelo da sua máquina.
* Coloque o filtro aberto no suporte designado, certificando-se de que ele se encaixe corretamente e não esteja dobrado ou amassado.
* Com uma colher de medida, adicione a quantidade desejada de café moído ao filtro de papel.
* Abra o reservatório de água da máquina.
* Utilize água filtrada fria. A qualidade da água afeta significativamente o sabor do café.
* Meça a quantidade de água desejada, levando em consideração a quantidade de café que você colocou e a capacidade da sua máquina.
* Despeje a água no reservatório, respeitando o nível máximo indicado pela máquina.
* Feche a tampa do compartimento do filtro e do reservatório de água (se houver).
* Certifique-se de que a jarra ou recipiente para o café pronto esteja posicionada corretamente sob o gotejador da máquina.
* Ligue a máquina de café.
* A máquina começará a aquecer a água e, em seguida, a gotejar sobre o café moído no filtro.
* Aguarde até que toda a água do reservatório tenha passado pelo café e gotejado para a jarra.
* Assim que o gotejamento cessar, a preparação estará completa.
* Desligue a máquina de café.
* Retire a jarra com cuidado.
* Sirva o café fresco imediatamente para melhor sabor.
* Descarte o filtro de papel usado com o pó de café.
* Lave a jarra e o suporte do filtro com água e sabão.
* Limpe qualquer respingo na máquina..